

**[1. Новинка: льдогенераторы гранулированного льда ЛГ-90/30Г-01 и ЛГ-90/30Г-02](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=04211854a8&e=6a73c3ab85" \t "_blank)**  
  
Уважаемы партнеры и клиенты!  
  
**Компания Abat - первый отечественный производитель льдогенераторов** - с радостью объявляет Вам о выходе в серийное производство **льдогенераторов гранулированного льда Abat** - [ЛГ-90/30Г-01](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=02af7e7a41&e=6a73c3ab85)**,**[ЛГ-90/30Г-02](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=7558f4c623&e=6a73c3ab85) - которые предназначены **для производства гранулированного льда**, применяемого *при производстве полуфабрикатов и колбасных изделий,* *для длительного охлаждения свежей рыбы и мяса, свежих фруктов и овощей, подачи шампанского и вин, оформления блюд в отелях, барах и ресторанах, для охлаждения напитков и приготовления холодной воды на предприятиях общественного питания, торговли, мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | **Наименование** | | | **Цена, руб. с НДС** |
| 710000019500 | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия.jpg | | **Льдогенератор гранулированного льда**[**ЛГ-90/30Г-01**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=a459c70999&e=6a73c3ab85), 90 кг/сутки, водяное охлаждение, бункер на 30 кг, 500x710x850 мм, 0,52 кВт, 230 В | 155 000 |
| 710000019505 | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (1).jpg | **Льдогенератор гранулированного льда**[**ЛГ-90/30Г-02**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=ebfdb5c3a4&e=6a73c3ab85), 90 кг/сутки, воздушное охлаждение, бункер на 30 кг, 500x710x850 мм, 0,52 кВт, 230 В | | 155 000 |

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА TM Abat:**

|  |  |
| --- | --- |
| Системы с **водяным и воздушным охлаждением**конденсатора | [**ЛГ-90/30Г-01**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=966a9287b1&e=6a73c3ab85) оснащен ***системой с водяным охлаждением конденсатора*** [**ЛГ-90/30Г-02**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=95219c4e47&e=6a73c3ab85) оснащен ***системой с воздушным охлаждением конденсатора*** |
| **Высокая производительность при низком потреблении воды** | **Производительность** моделей [**ЛГ-90/30Г-01**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=45a6d91a57&e=6a73c3ab85), [**ЛГ-90/30Г-02**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=8ad63eda96&e=6a73c3ab85) составляет **90 кг/сутки**  **Расход воды на производство 1 кг льда** для модели с воздушным типом охлаждения конденсатора [**ЛГ-90/30Г-02**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=8646647d9b&e=6a73c3ab85) составляет всего лишь **1 л** **Расход воды на производство 1 кг льда** для модели с водяным типом охлаждения конденсатора [**ЛГ-90/30Г-01**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=a479701ff4&e=6a73c3ab85) составляет**7,6 л** |
| **Вместительный бункер** | Бункер льдогенераторов [**ЛГ-90/30Г-01**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=cb3306f4c5&e=6a73c3ab85), [**ЛГ-90/30Г-02**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=bfe1d43228&e=6a73c3ab85) вмещает **до 30 кг льда** |
| **Стабильная работа**, в том числе и в жарких климатических условиях | Эксплуатация льдогенераторов гранулированного льда допускается при температуре окружающего воздуха **от +10ºС до +43ºС**, относительной влажности **от 40 до 70%** |
| Материал изготовления **высокого качества** | Корпус выполнен из**высококачественной нержавеющей стали** (за исключением задней стенки) |
| **Эргономичный дизайн** | Легко отодвигающаяся вовнутрь дверца обеспечивает доступ в бункер со льдом |
| **Компактные размеры**, что позволяет установить льдогенератор под барную стойку | Габаритные размеры [**ЛГ-90/30Г-01**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=72c4256f96&e=6a73c3ab85), [**ЛГ-90/30Г-02**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=729b657de9&e=6a73c3ab85)  - **500x710x850**мм (ШxДxВ) |

**ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА Abat:**  
  
Льдогенератор имеет вертикально ориентированный, неподвижный, герметичный испаритель для намерзания льда. Намерзший внутри испарителя лед срезается шнеком, который имеет привод от мотор-редуктора. Лед, проходя через втулку-ледокол, образует форму гранул и попадает в бункер.

**ЦИКЛ РАБОТЫ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА Abat**



В случае отключения и повторного включения **работа льдогенератора начинается с проверки уровня воды в ванне.**  
  
Для защиты от повреждения льдогенератор оснащен **СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ** для случаев:  
  
- **перегрева конденсатора**  
- **утечки хладагента**  
- **переполнения бункера льдом**


**СВОЙСТВА ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА, ПРОИЗВОДИМОГО ЛЬДОГЕНЕРАТОРАМИ Abat**  
  
- размер гранулы **от 5 до 10 мм**  
- температура **от -0,5 ºС до -1,5 ºС**, при такой температуре лед остается твердым, но не жестким, благодаря чему данный тип льда безопасно использовать **в процессе приготовления фарша (куттерования)**  
- большая поверхность соприкосновения с охлаждаемым продуктом обеспечивает более интенсивное и быстрое охлаждение продукта  
- влажность **от 75 % до 85 %**позволяет**сохранить свежесть продуктов на более долгий срок**  
- граннулированный лед прекрасно ведет себя при транспортировке и хранении **(не смерзается)**  
- форма граннулированного льда **не имеет острых краев**, поэтому внешняя форма продукта не деформируется при пересыпании или выкладывании основы под них  
  
Все вышеуказанные характеристики **гранулированного льда** расширяют область его применения от традиционного заполнения ведерок для охлаждения шампанского и выкладки рыбы до использования в строительстве, фармацевтике и химической промышленности.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (2).jpg | **ЗАМЕС СЛОЕНОГО ТЕСТА** Холодная технология замеса слоеного теста предполагает использование**ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА**в составе шуги (смесь воды и льда), гранулы которого не повреждают тестомес и равномерно охлаждают тесто изнутри, сохраняя его эластичность, а также способствуя более длительному сохранению низких температур (не дает преждевременно дрожжевой клетке работать, облегчает процесс разделки теста, снижает продолжительность приготовления). |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША** Предполагает использование **ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА**в составе шуги (смесь воды и льда), гранулы которого равномерно распределяются в фарше, равномерно охлаждая продукт, что позволяет предотвратить сворачивание белков в процессе измельчения мяса, не повреждают ножи куттера. | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (3).jpg |
| C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия.jpg | **ХРАНЕНИЕ И ВЫКЛАДКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ** (икра, осетр, белуга, семга, форель, стерлядь, тунец, камбала, палтус, окунь, треска, скумбрия, сибас, кальмары, креветки, осьминоги, крабы) |
| **ХРАНЕНИЕ И ВЫКЛАДКА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ** (мясо скота и дичи, мясо птицы) | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (1).jpg |
| C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (2).jpg | **ХРАНЕНИЕ И ВЫКЛАДКА ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЯГОД И ЗЕЛЕНИ** Данный способ хранения позволяет сохранить все полезные качества продуктов. |
| **ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, САЛАТ-БАРОВ, ШВЕДСКИХ СТОЛОВ** Увеличивает срок хранения без потери качества, а также сохраняет привлекательный вид блюд. | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (3).jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (4).jpg | **ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМУЗИ И КОКТЕЙЛЕЙ** |
| **ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕДЕРОК ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ШАМПАНСКОГО, ВИНА** | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (5).jpg |
| C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (6).jpg | **ОХЛАЖДЕНИЕ РЕАКТИВОВ** Применяется в химической и фармацевтической промышленности. |
| **И ДАЖЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ** Добавление **ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА** при производстве бетона в жаркую погоду предотвращает ухудшение свойств цемента, поддерживая необходимую температуру раствора. | C:\Users\Евгения\Desktop\Без названия (7).jpg |

**И ВСЕ ЭТО ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЛЕД!**  
  
**Льдогенераторы гранулированного льда Abat**[ЛГ-90/30Г-01](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=cd96fcd6ee&e=6a73c3ab85)**и**[ЛГ-90-30Г-02](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=01380faaec&e=6a73c3ab85)уже **доступны к заказу!**  
  
**Льдогенераторы гранулированного льда Abat** ничем не уступают импортным аналогам, при этом гораздо **выгоднее по цене**.  
  
**Цена** на **льдогенераторы гранулированного льда Abat с водяным и воздушным охлаждением одинаковая**, так как каждая из систем имеет свои преимущества. Ниже Вы можете наглядно ознакомиться с характеристиками систем водяного и воздушного охлаждения.



Узнать больше о **новинках Abat** Вы можете на нашем сайте в разделе [Новинки.](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=b638c950a2&e=6a73c3ab85)  
С условиями заказа изделий для выставочных залов Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе [Акции и спецпредложения.](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=9b195e11e3&e=6a73c3ab85)

[**2. Встречайте буклет по холодильному оборудованию Abat!**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=029f31298c&e=6a73c3ab85)

Уважаемые клиенты,  
Рады представить Вам [**буклет по холодильному оборудованию Abat**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=ee2c5d2477&e=6a73c3ab85), в котором собрана вся актуальная информация по описанию, применению и особенностям [**льдогенераторов кубикового, гранулированного и чешуйчатого льда Abat**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=026192a4b4&e=6a73c3ab85), [**аппаратов шоковой заморозки Abat**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=fce131beb1&e=6a73c3ab85), [**холодильных и морозильных столов Abat**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=5836169fdc&e=6a73c3ab85), а также [**холодильных шкафов Abat**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=04078ab356&e=6a73c3ab85).  
На сегодняшний день буклет по холодильному оборудованию доступен в 2-х форматах:  
- в интерактивном - на нашем сайте в разделе [**Рекламные материалы**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=037fdd881f&e=6a73c3ab85)  
- в формате .pdf (ссылка для скачивания ниже)  
  
**Ссылка:**[https://drive.google.com/file/d/1N-NXwmgt2HVaq93HXEQQkyZjWRQboXO6/view](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=71c6cfb1f7&e=6a73c3ab85)

